{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["miestnosť č.1","miestnosť č.2","miestnosť č.3","miestnosť č.4","ostatné"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"miestnosť č.1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,10],[15,0,15,5],[15,8,15,10]]}
["Výroba a montáž kompletnej výstavnej inštalácie  (miestnosť č.1)"]
["Krátky názov položky","Konsignačné  číslo","Špecifikácia ","Merná jednotka","Typ mernej  jednotky","Cena mernej jednotky bez DPH","Cena spolu bez DPH","Cena spolu s DPH","Názov miestnosti","Číslo miestnosti","Poschodie"]
["Časová os v podobe obkladu stien doplneného backlight panelom ","I./1. ","Inštalácia z laminovanej nábytkovej dosky s tlačeným, laminovaným backlight filmom natiahnutým do rámu, s LED osvetlením a s ABS hranou vo farbe nábytkovej dosky. (Kronospan 0729 PR Walnut)       Ďalej samolepiacim laminovaným grafickým vinylom kašírovaný obklad stien z prírodnej MDF.\n Na vrchu bude vytvorený žľab pre skryté osvetlenie, ktorého povrchová úprava bude farba na vodnej báze. Farba: #BC9C48  ",1,"sada",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Oddeľovacia stena Csáky","I./2a.","Distančný rám s bielym náterom a vytvorený z 5 mm širokopásovej ocele s kovovým dutým profilom, s LED osvetlením skrytým do obloženia z nábytkovej dosky.   \n(Nábytková doska Kronospan 0729 PR Walnut s hranou v rovnakej farbe.) Vnútorná časť sú skryté otvárateľné dvere s jedinečnou potlačou a na spodku s vložkou v podobe kovovej mriežky s náterom.",1,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Oddeľovacia stena Schell ","I./2b.","Distančný rám s bielym náterom a vytvorený z 5 mm širokopásovej ocele s kovovým dutým profilom, s LED osvetlením skrytým do obloženia z nábytkovej dosky.   \n(Nábytková doska Kronospan 0729 PR Walnut s hranou v rovnakej farbe.) Vnútorná časť sú skryté otvárateľné dvere s jedinečnou potlačou a na spodku s vložkou v podobe kovovej mriežky s náterom.",1,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Totem s rodokmeňom","I./3.","Inštalácia z laminovanej nábytkovej dosky s grafickou potlačou, s rámom s kovovým dutým profilom a ukotvením hmoždinkami do podlahy.",6,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Rám otvoru","I./4.","Obkladový prvok z laminovanej nábytkovej dosky s ABS hranou v rovnakej farbe a skrytým LED osvetlením (Kronospan 0729 PR Walnut)   ",1,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Stĺpová inštalácia","I./5a.","Inštalácia vo forme stĺpov s korpusom vytvoreným z 18-mm prírodnej MDF, s povrchovou úpravou gletu antického kameňa. (Výzor prispôsobený k stĺpom na priečelí kaštieľa.) Na vrchu inštalácie dostanú priestor tyčky v antickej medi s ľaliovým ukončovacím prvkom, upevnené na vrchu do dvoch strán so skrytým LED osvetlením hrany.  K tyčkám bude pripevnená 1-1 textília veľkosti 94×86 cm s potlačou s jedinečnou grafikou a patrí k nim aj 1-1 úväz závesu s brmbolcom. ",1,"sada",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Hranatá vitrína","I./5b.","Piedestál v podobe stĺpu s korpusom z 18mm prírodnej MDF, s povrhovou úpravou gletu antického kameňa. (Výzor prispôsobený k stĺpom na priečelí kaštieľa.) Sklenený kryt: 3+3mm lepené bezpečnostné sklo s brúsenými hranami.",1,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Valcovitá vitrína","I./5c.","Piedestál v podobe stĺpu s korpusom z 18mm prírodnej MDF, s povrchovou úpravou gletu antického kameňa. (Výzor prispôsobený k stĺpom na priečelí kaštieľa.) Kryt: 6mm hrubý číry akrylový valec.",1,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Backlight stĺp","I./5d.","Piedestál v podobe stĺpu s korpusom z 18mm prírodnej MDF, s povrchovou úpravou gletu antického kameňa, vnútorným LED osvetlením, tlačeným laminovaným backlight filmom natiahnutým do rámu. (Výzor prispôsobený k stĺpom na priečelí kaštieľa.)\n",1,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Obklad steny","I./B.","Obkladový prvok z laminovanej nábytkovej dosky s ABS hranou v rovnakej farbe s celkovým rozmerom 217×98×~23 cm. (Kronospan 0729 PR Walnut)",1,"ks",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Podlahová nálepka s rodokmeňom Csáky","I./P1.","Laminovaná podlahová nálepka s jedinečnou potlačou, kontúrnym rezom a s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu a vysokou nášľapovou odolnosťou.  ",19,"m2",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Podlahová nálepka s rodokmeňom Schell","I./P2.","Laminovaná podlahová nálepka s jedinečnou potlačou, kontúrnym rezom a s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu a vysokou nášľapovou odolnosťou.  ",19,"m2",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Podlahová nálepka pečate","I./P3.","Laminovaná podlahová nálepka s jedinečnou potlačou, kontúrnym rezom a s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu a vysokou nášľapovou odolnosťou.  ",1,"m2",{"$nulls":3},"História  kaštieľa a rodín","I.","Prízemie"]
["Spolu:"]

{"sheet":"miestnosť č.2","index":1,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,10],[12,0,12,5],[12,8,12,10]]}
["Výroba a montáž kompletnej výstavnej inštalácie  (miestnosť č.2)"]
["Krátky názov položky","Konsignačné  číslo","Špecifikácia ","Merná jednotka","Typ mernej  jednotky","Cena mernej jednotky bez DPH","Cena spolu bez DPH","Cena spolu s DPH","Názov miestnosti","Číslo miestnosti","Poschodie"]
["Kombinovaná inštalácia s maketou budovy","II.1.","Priestorový panel z prírodnej MDF montovanej na vnútorný kovový rám s dutým profilom, na jednej strane panelu s pripojeným maketovým stolíkom, na druhej strane s lavičkou z laminovanej nábytkovej dosky. Na stenách panelu dostanú priestor samolepiace laminované grafické potlače. Maketový stolík bude pozostávať z nafarbenej vrchnej dosky a namorených masívnych bukových nôh. Na ňom stojí interaktívna maketa kaštieľa Csáky-Schell (bude vytvorený podľa inštrukcií kurátora). Časti steny nepokryté potlačou budú natreté farbou na vodnej báze. \nLaminovaná nábytková doska: (Kronospa n 0729 PR Walnut) Farba náteru: #BC9C48 zlatá okrová.",1,"sada",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Okenné špalety a kryt radiátora","II./2a.","Rozoberateľný kryt radiátora z laminovaných nábytkových  dosiek s ABS hranou v rovnakej farbe a vrstvenou perforovanou mriežkou morenou do  rovnakej farby. (Kronospan 0729 PR Walnut). Na oknách budú MDF špalety kašírované samolepiacou laminovanou grafickou potlačou.",1,"sada",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Okenné špalety a kryt radiátora","II./2b.","Rozoberateľný kryt radiátora z laminovaných nábytkových  dosiek s ABS hranou v rovnakej farbe a vrstvenou perforovanou mriežkou morenou do  rovnakej farby. (Kronospan 0729 PR Walnut). Na oknách budú MDF špalety kašírované samolepiacou laminovanou grafickou potlačou.",1,"sada",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Stôl s obrazovkou a doplnkami","II./3.","Stôl: dotyková obrazovka s uhlopriečkou 22´´, zabudovaná do laminovanej nábytkovej dosky (Kronospan 0729 PR Walnut) s možnosťou ventilácie. Rám obrazovky bude MDF s náterom a perforovaná kovová doska (náter: #BC9C48 zlatá okrová) Nohy stola budú z prvkov z bukového masívu morené do rovnakej farby. Ku stolu bude nadväzovať obklad steny z laminovanej nábytkovej dosky s ABS hranou v rovnakej farbe. (Kronospan 0729 PR Walnut) Ku stene sa bude pripájať rám s dutým profilom 40×40mm natretý na bielo, ktorý bude nosnou konštrukciou osvetlenia. Konštrukciu je potrebné k stene priskrutkovať. K inštalácii patrí aj sedadlo vyhotovené z MDF s náterom. Farba náteru sedadla: #BC9C48 zlatá okrová.",1,"sada",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Backlight kabínová  inštalácia","II./4.","Stôl: dotyková obrazovka s uhlopriečkou 22´´, zabudovaná do laminovanej nábytkovej dosky (Kronospan 0729 PR Walnut) s možnosťou ventilácie. Rám obrazovky bude MDF s náterom a perforovaná kovová doska (náter: #BC9C48 zlatá okrová) Nohy stola budú z prvkov z bukového masívu morené do rovnakej farby. Ku stolu bude nadväzovať obklad steny z laminovanej nábytkovej dosky s ABS hranou v rovnakej farbe. (Kronospan 0729 PR Walnut) Ku stene sa bude pripájať rám s dutým profilom 40×40mm natretý na bielo, ktorý bude nosnou konštrukciou osvetlenia. Konštrukciu je potrebné k stene priskrutkovať. K inštalácii patrí aj sedadlo vyhotovené z MDF s náterom. Farba náteru sedadla: #BC9C48 zlatá okrová.",1,"ks",{"$nulls":3},"Várak, kastélyok, nagyidai cigányok","II.","prízemie"]
["Rám otvoru","II./5.","Obkladový prvok z laminovanej nábytkovej dosky s ABS hranou v rovnakej farbe a skrytým LED osvetlením (Kronospan 0729 PR Walnut)   ",1,"ks",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Oddeľovacie panely","II./6.","Inštalácia z prírodných MDF vystužených hranovými lištami z borovicového masívu, na vonkajších stranách so samolepiacim laminovaným grafickým vinylom. Viditeľné časti a hrany dostanú náter na vodnej báze, farba:  #BC9C48 zlatá okrová.",1,"ks",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Umelecká kópia kabínovej vitríny l","II./7.","MDF konštrukcia s náterom, fixne upevnenými sklenenými orámovanými dverami. Sklo: lepené bezpečnostné sklo 4+4mm. Vnútorný priestor vitríny bude mať LED osvetlenie. Nábytok bude mať náter na vodnej báze, farba:  #BC9C48 zlatá okrová.\nVo vitríne bude vystavený dobový vojenský výstroj (oblečenie).  Kópia umeleckého diela: napr: kópia ozdobného brnenia s mečom na drevenom podstavci.",1,"sada",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Grafická tabuľa","II./8.","Grafická tabuľa s potlačou priamo na  \"STADUR SIGN SF\" sendvičový panel veľkosti 240×250 cm, hrúbky 24 mm ",1,"ks",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Archívna fotografia v ráme","II./K.","Čierno-biela laminovaná fotografická potlač v profilovanom MDF ráme s náterom a celkovým rozmerom 120×100 cm. (farba: #BC9C48 zlatá okrová)",1,"ks",{"$nulls":3},"Hrady, kaštiele, cigáni vo Veľkej Ide","II.","prízemie"]
["Spolu:"]

{"sheet":"miestnosť č.3","index":2,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,10],[9,0,9,5],[9,8,9,10]]}
["Výroba a montáž kompletnej výstavnej inštalácie  (miestnosť č.3)"]
["Krátky názov položky","Konsignačné  číslo","Špecifikácia ","Merná jednotka","Typ mernej  jednotky","Cena mernej jednotky bez DPH","Cena spolu bez DPH","Cena spolu s DPH","Názov miestnosti","Číslo miestnosti","Poschodie"]
["Pop-up inštalácia","III./1.","Konštrukcia vytvorená z prírodného MDF obkladu na vnútorný kovový rám s dutým profilom.  Na stenách panelu dostanú priestor samolepiace laminované grafické potlače , hrany a kontúry dostanú náter (farba: #BC9C48 zlatá okrová) Dvere a zásuvka skrinky ktorá je súčasťou inštalácie, sú otvárateľné , v ich vnútri dostanú miesto výstavné predmety zvýraznené vnútorným LED osvetlením.  LED osvetlenie dostane aj kabína v rohu za zrkadlom. (V prípade potlače zrkadla s rámom plánujeme na povrch naniesť zrkadlovú fóliu.)",1,"sada",{"$nulls":3},"Niekdajší život v kaštieli","III.","Prízemie"]
["Kombinovaná inštalácia","III./2.","Konštrukcia vytvorená z MDF obkladu s náterom a z laminovanej nábytkovej dosky na vnútorný kovový rám s dutým profilom. (Farba náteru: #BC9C48 zlatá okrová, laminovaný nábytková doska: Kronospan 0729 PR Walnut) Na steny kombinovanej inštalácie bude miestami umiestnený samolepiaci laminovaný grafický vinyl a ďalej sa budú inštaláciu rozčleňovať backlight plochy.  Na jej voľne stojacom konci bude umiestnená otáčateľná sklenená tabuľa s hliníkovým úchytom.   Sklo je  10 mm hrubé bezpečnostné sklo s brúsenými hranami a dvojitou potlačou, potlač: digitálna, na báze keramiky . Inštaláciu plánujeme obohatiť zabudovaný LED osvetlením. Zmenšená, ohmatateľná kópia reliéfu z priečelia kaštieľa a pripevnená na inštaláciu bude vytvorená podľa inštrukcií kurátora). ",1,"ks",{"$nulls":3},"Niekdajší život v kaštieli","III.","Prízemie"]
["Obklad s backlight panelmi a miestom na sedenie ","III./3.","Periodický obklad stien rozoberateľný po prvkoch z MDF s náterom (farba: #BC9C48 zlatá okrová),  s miestom na sedenie z laminovanej nábytkovej dosky a tiež rozoberateľný kryt radiátora z laminovaných nábytkových  dosiek s ABS hranou v rovnakej farbe a vrstvenou perforovanou mriežkou morenou do  rovnakej farby. (Kronospan 0729 PR Walnut) Nad miestami na sedenie budú zabudované grafické tabule, tie budú s potlačou priamo na  \"STADUR SIGN SF\" sendvičový panel hrúbky 24 mm, rezané na mieru a do formy.",1,"sada",{"$nulls":3},"Niekdajší život v kaštieli","III.","Prízemie"]
[" Obklad stien","III./4.","Periodický obklad stien rozoberateľný po prvkoch z MDF s náterom (farba: #BC9C48 zlatá okrová),  s miestom na sedenie z laminovanej nábytkovej dosky a tiež rozoberateľný kryt radiátora z laminovaných nábytkových  dosiek s ABS hranou v rovnakej farbe a vrstvenou perforovanou mriežkou morenou do  rovnakej farby. (Kronospan 0729 PR Walnut) ",1,"ks"]
["Konzolový stolík","III./5.","Konštrukcia vytvorená z prírodnej profilovanej MDF. Na vonkajších stranách inštalácie dostanú miesto samolepiace, laminované grafické potlače, hrany a kontúry budú natreté (farba: #BC9C48 zlatá okrová)",1,"ks",{"$nulls":3},"Niekdajší život v kaštieli","III.","Prízemie"]
["Okenná fólia","III./F.","Priehľadná, samolepiaca laminovaná okenná vinylová fólia veľkosti 115×195 cm s jedinečnou grafickou potlačou.",4,"ks",{"$nulls":3},"Niekdajší život v kaštieli","III.","Prízemie"]
["Archívna fotografia v ráme","III./K.","Čierno-biela laminovaná fotografická potlač v profilovanom MDF ráme s náterom a celkovým rozmerom 70×86 cm. (farba: #BC9C48 zlatá okrová)\n",1,"ks",{"$nulls":3},"Niekdajší život v kaštieli","III.","Prízemie"]
["SPOLU:"]

{"sheet":"miestnosť č.4","index":3,"n_rows":5,"n_cols":11,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,10],[4,0,4,5],[4,8,4,10]]}
["Výroba a montáž kompletnej výstavnej inštalácie (miestnosť č.4)"]
["Krátky názov položky","Konsignačné  číslo","Špecifikácia ","Merná jednotka","Typ mernej  jednotky","Cena mernej jednotky bez DPH","Cena spolu bez DPH","Cena spolu s DPH","Názov miestnosti","Číslo miestnosti","Poschodie"]
["Grafická tabuľa","IV./1.","Grafická tabuľa s potlačou priamo na  \"STADUR SIGN SF\" sendvičový panel veľkosti 324×210 cm, hrúbky 24 mm ",1,"ks",{"$nulls":3},"Kaštieľ v súčasnosti","IV.","Prízemie"]
["Kryt radiátora","IV./RB.","Rozoberateľný kryt radiátora z laminovaných nábytkových  dosiek s ABS hranou v rovnakej farbe a vrstvenou perforovanou mriežkou morenou do  rovnakej farby. \n(Kronospan 0729 PR Walnut) ",1,"ks",{"$nulls":3},"Kaštieľ v súčasnosti","IV.","Prízemie"]
["Spolu:"]

{"sheet":"ostatné","index":4,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[5,0,5,2]]}
["Ostatné služby súvisiace s výrobou, montážou a dodávku nábytku"]
["Krátky názov položky","Špecifikácia ","Merná jednotka","Cena bez DPH","Cena s DPH"]
["Grafický návrh","Grafický návrh, úprava, príprava tlače (použiteľné obrázky, fotografie zabezpečí objednávateľ).","súbor"]
["Dodanie, doprava","Doprava inštalácií na miesto a ich umiestnenie v budove.","súbor"]
["Zostavenie inštalácií na mieste","Zostavenie inštalácií na mieste, elektroinštalácia do nábytku, montáž jeho príslušenstva, nanesenie grafiky na nábytok. ","súbor"]
["SPOLU:"]